| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AV&C Zentraleinheit / Audio Matrix DSP MainframeGefordert ist eine Audio-, Video- und Steuerungszentraleinheit / Audio Matrix DSP Mainframe, aufbauend auf einer IT-Server-Prozessorstruktur mit einem Linux-basierten Echtzeitbetriebssystem.Die Zentraleinheit bietet volle Kompatibilität zu absetzbaren Ein-/Ausgangserweiterungen mit Modulen für analoge und digitale Kanäle, Bridge-Netzwerkschnittstellen zu weiteren digitalen Audionetzwerken, AV zu USB Bridging, PTZ-Konferenzkameras, sowie Touchpanel-Bedieneinheiten des Gesamtsystems.Auf nur einer Höheneinheit (44 mm) sollen bis zu 64x64 Audiokanäle verarbeitet werden. Über eine softwarebasierte Dante-Integration sind mindestens 8x8 Kanäle nutzbar. Optional sind Varianten mit 16x16 und 32x32 Dante-Kanälen per Lizenz verfügbar. Die Dante-Konfiguration kann geräteintern oder über den Dante-Controller erfolgen. Zusätzlich zu den digitalen Schnittstellen soll eine USB-Audio-Schnittstelle für bis zu 8 Input- und Output-Signale zur Verfügung stehen.Das System verfügt über 8 softwarebasierte AEC Kanäle. Integrierte Netzwerk-Standardschnittstelle für Audio-, Video- und Steuerungssignale.Basierend auf Standard Gigabit Ethernet Protokollen und Layer-3, ermöglicht der Audio DSP System Core die Integration in bestehende IT-Datennetzwerkstrukturen und arbeitet mit Standard Gigabit Ethernet Komponenten zusammen.Die vorgegebenen Algorithmen für die Konfiguration der Audioeinheit erlauben insbesondere die Eingangs-/ Ausgangs-Belegung sowie die Kontrolle und Gestaltung des Signalverlaufes.Zur Kontrolle und Konfiguration des Audio DSP Cores über externe Geräte stehen RS-232 und Gigabit-Ethernet Anschlüsse zur Verfügung.An der Gerätefront befindet sich eine Status-LED sowie ein Identifikationsknopf.Im Folgenden werden die technischen Mindestanforderungen an die AV&C Zentraleinheit / Audio Matrix DSP Mainframe beschrieben:- 8 AEC Kanäle, frei verwendbar- 16 Kanal Multitrack Audio Player (WAV/MP3)Abspielmöglichkeit von 16 Audiokanälen zeitgleich, die Speicherung erfolgt auf dem internen Speicher des System Cores- 8x8 Dante Kanäle (optional 16x16 // 32x32)- 4-Kanal Multitrack Audio Recorder, Aufnahmemöglichkeit von 4 Audiokanälen gleichzeitig mit 1-4 Recorder-Components. Speicherung als .WAV, MP3 oder Flac auf den internen Speicher des Cores. Verwaltung der Files über den Core Manager oder via FTP.- Kalenderfunktion: zeitgesteuertes Abrufen von Presets, Events oder das Starten von Audiofiles- SIP-Clients: Über die integrierten SIP Clients können bis zu 2 VoIP Gespräche gleichzeitig geführt werden.- Pagingfunktion: mit Abspielmöglichkeit von intern gespeicherten Tönen. Durchsagen können zeitversetzt abgespielt und gespeichert werden.- Unterstützung für VoIP, SIP, LDAP, AES67, TCP/IP, HTTP Web Sockets- Systemlatenz zwischen Analog-Eingang zu –Ausgang: 3,167ms- Software zur Konfiguration und Steuerung des Systems- Scriptfunktion (Scriptsprache Lua) ermöglicht die Verwendung des Cores als MediensteuerungAnschlüsseGeräterückseite: - 2 x Network Port, RJ45 1000 Mbps (LAN A bzw. LAN B)- 2 x RS-232 (Phoenix, 3-pin)- 4 x Aux USB A- 1 x USB 3.0 B- 1 x USB Type C- 1 x 230 V IEC (Kaltgerätebuchse)Technische Daten:Abmessungen (B x H x T): 220 x 44 x 287 mmHersteller: QSCTyp: Q-SYS Core Nano  |  |  |